\documentclass[11pt,twoside]{article}\makeatletter

\IfFileExists{xcolor.sty}%
  {\RequirePackage{xcolor}}%
  {\RequirePackage{color}}
\usepackage{colortbl}
\usepackage{wrapfig}
\usepackage{ifxetex}
\ifxetex
  \usepackage{fontspec}
  \usepackage{xunicode}
  \catcode`⃥=\active \def⃥{\textbackslash}
  \catcode`❴=\active \def❴{\{}
  \catcode`❵=\active \def❵{\}}
  \def\textJapanese{\fontspec{Noto Sans CJK JP}}
  \def\textChinese{\fontspec{Noto Sans CJK SC}}
  \def\textKorean{\fontspec{Noto Sans CJK KR}}
  \setmonofont{DejaVu Sans Mono}
  
\else
  \IfFileExists{utf8x.def}%
   {\usepackage[utf8x]{inputenc}
      \PrerenderUnicode{–}
    }%
   {\usepackage[utf8]{inputenc}}
  \usepackage[english]{babel}
  \usepackage[T1]{fontenc}
  \usepackage{float}
  \usepackage[]{ucs}
  \uc@dclc{8421}{default}{\textbackslash }
  \uc@dclc{10100}{default}{\{}
  \uc@dclc{10101}{default}{\}}
  \uc@dclc{8491}{default}{\AA{}}
  \uc@dclc{8239}{default}{\,}
  \uc@dclc{20154}{default}{ }
  \uc@dclc{10148}{default}{>}
  \def\textschwa{\rotatebox{-90}{e}}
  \def\textJapanese{}
  \def\textChinese{}
  \IfFileExists{tipa.sty}{\usepackage{tipa}}{}
\fi
\def\exampleFont{\ttfamily\small}
\DeclareTextSymbol{\textpi}{OML}{25}
\usepackage{relsize}
\RequirePackage{array}
\def\@testpach{\@chclass
 \ifnum \@lastchclass=6 \@ne \@chnum \@ne \else
  \ifnum \@lastchclass=7 5 \else
   \ifnum \@lastchclass=8 \tw@ \else
    \ifnum \@lastchclass=9 \thr@@
   \else \z@
   \ifnum \@lastchclass = 10 \else
   \edef\@nextchar{\expandafter\string\@nextchar}%
   \@chnum
   \if \@nextchar c\z@ \else
    \if \@nextchar l\@ne \else
     \if \@nextchar r\tw@ \else
   \z@ \@chclass
   \if\@nextchar |\@ne \else
    \if \@nextchar !6 \else
     \if \@nextchar @7 \else
      \if \@nextchar (8 \else
       \if \@nextchar )9 \else
  10
  \@chnum
  \if \@nextchar m\thr@@\else
   \if \@nextchar p4 \else
    \if \@nextchar b5 \else
   \z@ \@chclass \z@ \@preamerr \z@ \fi \fi \fi \fi
   \fi \fi  \fi  \fi  \fi  \fi  \fi \fi \fi \fi \fi \fi}
\gdef\arraybackslash{\let\\=\@arraycr}
\def\@textsubscript#1{{\m@th\ensuremath{_{\mbox{\fontsize\sf@size\z@#1}}}}}
\def\Panel#1#2#3#4{\multicolumn{#3}{){\columncolor{#2}}#4}{#1}}
\def\abbr{}
\def\corr{}
\def\expan{}
\def\gap{}
\def\orig{}
\def\reg{}
\def\ref{}
\def\sic{}
\def\persName{}\def\name{}
\def\placeName{}
\def\orgName{}
\def\textcal#1{{\fontspec{Lucida Calligraphy}#1}}
\def\textgothic#1{{\fontspec{Lucida Blackletter}#1}}
\def\textlarge#1{{\large #1}}
\def\textoverbar#1{\ensuremath{\overline{#1}}}
\def\textquoted#1{‘#1’}
\def\textsmall#1{{\small #1}}
\def\textsubscript#1{\@textsubscript{\selectfont#1}}
\def\textxi{\ensuremath{\xi}}
\def\titlem{\itshape}
\newenvironment{biblfree}{}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{bibl}{}{}
\newenvironment{byline}{\vskip6pt\itshape\fontsize{16pt}{18pt}\selectfont}{\par }
\newenvironment{citbibl}{}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{docAuthor}{\ifvmode\vskip4pt\fontsize{16pt}{18pt}\selectfont\fi\itshape}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{docDate}{}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{docImprint}{\vskip 6pt}{\ifvmode\par\fi }
\newenvironment{docTitle}{\vskip6pt\bfseries\fontsize{22pt}{25pt}\selectfont}{\par }
\newenvironment{msHead}{\vskip 6pt}{\par}
\newenvironment{msItem}{\vskip 6pt}{\par}
\newenvironment{rubric}{}{}
\newenvironment{titlePart}{}{\par }

\newcolumntype{L}[1]{){\raggedright\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{C}[1]{){\centering\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{R}[1]{){\raggedleft\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{P}[1]{){\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{B}[1]{){\arraybackslash}b{#1}}
\newcolumntype{M}[1]{){\arraybackslash}m{#1}}
\definecolor{label}{gray}{0.75}
\def\unusedattribute#1{\sout{\textcolor{label}{#1}}}
\DeclareRobustCommand*{\xref}{\hyper@normalise\xref@}
\def\xref@#1#2{\hyper@linkurl{#2}{#1}}
\begingroup
\catcode`\_=\active
\gdef_#1{\ensuremath{\sb{\mathrm{#1}}}}
\endgroup
\mathcode`\_=\string"8000
\catcode`\_=12\relax

\usepackage[a4paper,twoside,lmargin=1in,rmargin=1in,tmargin=1in,bmargin=1in,marginparwidth=0.75in]{geometry}
\usepackage{framed}

\definecolor{shadecolor}{gray}{0.95}
\usepackage{longtable}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{fancyvrb}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{marginnote}

\renewcommand{\@cite}[1]{#1}


\renewcommand*{\marginfont}{\itshape\footnotesize}

\def\Gin@extensions{.pdf,.png,.jpg,.mps,.tif}

  \pagestyle{fancy}

\usepackage[pdftitle={Design of Embedded System for Recycling Machine of PET},
 pdfauthor={}]{hyperref}
\hyperbaseurl{}

	 \paperwidth210mm
	 \paperheight297mm
              
\def\@pnumwidth{1.55em}
\def\@tocrmarg {2.55em}
\def\@dotsep{4.5}
\setcounter{tocdepth}{3}
\clubpenalty=8000
\emergencystretch 3em
\hbadness=4000
\hyphenpenalty=400
\pretolerance=750
\tolerance=2000
\vbadness=4000
\widowpenalty=10000

\renewcommand\section{\@startsection {section}{1}{\z@}%
     {-1.75ex \@plus -0.5ex \@minus -.2ex}%
     {0.5ex \@plus .2ex}%
     {\reset@font\Large\bfseries}}
\renewcommand\subsection{\@startsection{subsection}{2}{\z@}%
     {-1.75ex\@plus -0.5ex \@minus- .2ex}%
     {0.5ex \@plus .2ex}%
     {\reset@font\Large}}
\renewcommand\subsubsection{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
     {-1.5ex\@plus -0.35ex \@minus -.2ex}%
     {0.5ex \@plus .2ex}%
     {\reset@font\large}}
\renewcommand\paragraph{\@startsection{paragraph}{4}{\z@}%
     {-1ex \@plus-0.35ex \@minus -0.2ex}%
     {0.5ex \@plus .2ex}%
     {\reset@font\normalsize}}
\renewcommand\subparagraph{\@startsection{subparagraph}{5}{\parindent}%
     {1.5ex \@plus1ex \@minus .2ex}%
     {-1em}%
     {\reset@font\normalsize\bfseries}}


\def\l@section#1#2{\addpenalty{\@secpenalty} \addvspace{1.0em plus 1pt}
 \@tempdima 1.5em \begingroup
 \parindent \z@ \rightskip \@pnumwidth 
 \parfillskip -\@pnumwidth 
 \bfseries \leavevmode #1\hfil \hbox to\@pnumwidth{\hss #2}\par
 \endgroup}
\def\l@subsection{\@dottedtocline{2}{1.5em}{2.3em}}
\def\l@subsubsection{\@dottedtocline{3}{3.8em}{3.2em}}
\def\l@paragraph{\@dottedtocline{4}{7.0em}{4.1em}}
\def\l@subparagraph{\@dottedtocline{5}{10em}{5em}}
\@ifundefined{c@section}{\newcounter{section}}{}
\@ifundefined{c@chapter}{\newcounter{chapter}}{}
\newif\if@mainmatter 
\@mainmattertrue
\def\chaptername{Chapter}
\def\frontmatter{%
  \pagenumbering{roman}
  \def\thechapter{\@roman\c@chapter}
  \def\theHchapter{\roman{chapter}}
  \def\thesection{\@roman\c@section}
  \def\theHsection{\roman{section}}
  \def\@chapapp{}%
}
\def\mainmatter{%
  \cleardoublepage
  \def\thechapter{\@arabic\c@chapter}
  \setcounter{chapter}{0}
  \setcounter{section}{0}
  \pagenumbering{arabic}
  \setcounter{secnumdepth}{6}
  \def\@chapapp{\chaptername}%
  \def\theHchapter{\arabic{chapter}}
  \def\thesection{\@arabic\c@section}
  \def\theHsection{\arabic{section}}
}
\def\backmatter{%
  \cleardoublepage
  \setcounter{chapter}{0}
  \setcounter{section}{0}
  \setcounter{secnumdepth}{2}
  \def\@chapapp{\appendixname}%
  \def\thechapter{\@Alph\c@chapter}
  \def\theHchapter{\Alph{chapter}}
  \appendix
}
\newenvironment{bibitemlist}[1]{%
   \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
       {\settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
        \leftmargin\labelwidth
        \advance\leftmargin\labelsep
        \@openbib@code
        \usecounter{enumiv}%
        \let\p@enumiv\@empty
        \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}%
	}%
  \sloppy
  \clubpenalty4000
  \@clubpenalty \clubpenalty
  \widowpenalty4000%
  \sfcode`\.\@m}%
  {\def\@noitemerr
    {\@latex@warning{Empty `bibitemlist' environment}}%
    \endlist}

\def\tableofcontents{\section*{\contentsname}\@starttoc{toc}}
\parskip0pt
\parindent1em
\def\Panel#1#2#3#4{\multicolumn{#3}{){\columncolor{#2}}#4}{#1}}
\newenvironment{reflist}{%
  \begin{raggedright}\begin{list}{}
  {%
   \setlength{\topsep}{0pt}%
   \setlength{\rightmargin}{0.25in}%
   \setlength{\itemsep}{0pt}%
   \setlength{\itemindent}{0pt}%
   \setlength{\parskip}{0pt}%
   \setlength{\parsep}{2pt}%
   \def\makelabel##1{\itshape ##1}}%
  }
  {\end{list}\end{raggedright}}
\newenvironment{sansreflist}{%
  \begin{raggedright}\begin{list}{}
  {%
   \setlength{\topsep}{0pt}%
   \setlength{\rightmargin}{0.25in}%
   \setlength{\itemindent}{0pt}%
   \setlength{\parskip}{0pt}%
   \setlength{\itemsep}{0pt}%
   \setlength{\parsep}{2pt}%
   \def\makelabel##1{\upshape ##1}}%
  }
  {\end{list}\end{raggedright}}
\newenvironment{specHead}[2]%
 {\vspace{20pt}\hrule\vspace{10pt}%
  \phantomsection\label{#1}\markright{#2}%

  \pdfbookmark[2]{#2}{#1}%
  \hspace{-0.75in}{\bfseries\fontsize{16pt}{18pt}\selectfont#2}%
  }{}
      \def\TheFullDate{1970-01-01 (revised: 01 January 1970)}
\def\TheID{\makeatother }
\def\TheDate{1970-01-01}
\title{Design of Embedded System for Recycling Machine of PET}
\author{}\makeatletter 
\makeatletter
\newcommand*{\cleartoleftpage}{%
  \clearpage
    \if@twoside
    \ifodd\c@page
      \hbox{}\newpage
      \if@twocolumn
        \hbox{}\newpage
      \fi
    \fi
  \fi
}
\makeatother
\makeatletter
\thispagestyle{empty}
\markright{\@title}\markboth{\@title}{\@author}
\renewcommand\small{\@setfontsize\small{9pt}{11pt}\abovedisplayskip 8.5\p@ plus3\p@ minus4\p@
\belowdisplayskip \abovedisplayskip
\abovedisplayshortskip \z@ plus2\p@
\belowdisplayshortskip 4\p@ plus2\p@ minus2\p@
\def\@listi{\leftmargin\leftmargini
               \topsep 2\p@ plus1\p@ minus1\p@
               \parsep 2\p@ plus\p@ minus\p@
               \itemsep 1pt}
}
\makeatother
\fvset{frame=single,numberblanklines=false,xleftmargin=5mm,xrightmargin=5mm}
\fancyhf{} 
\setlength{\headheight}{14pt}
\fancyhead[LE]{\bfseries\leftmark} 
\fancyhead[RO]{\bfseries\rightmark} 
\fancyfoot[RO]{}
\fancyfoot[CO]{\thepage}
\fancyfoot[LO]{\TheID}
\fancyfoot[LE]{}
\fancyfoot[CE]{\thepage}
\fancyfoot[RE]{\TheID}
\hypersetup{citebordercolor=0.75 0.75 0.75,linkbordercolor=0.75 0.75 0.75,urlbordercolor=0.75 0.75 0.75,bookmarksnumbered=true}
\fancypagestyle{plain}{\fancyhead{}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}

\date{}
\usepackage{authblk}

\providecommand{\keywords}[1]
{
\footnotesize
  \textbf{\textit{Index terms---}} #1
}

\usepackage{graphicx,xcolor}
\definecolor{GJBlue}{HTML}{273B81}
\definecolor{GJLightBlue}{HTML}{0A9DD9}
\definecolor{GJMediumGrey}{HTML}{6D6E70}
\definecolor{GJLightGrey}{HTML}{929497} 

\renewenvironment{abstract}{%
   \setlength{\parindent}{0pt}\raggedright
   \textcolor{GJMediumGrey}{\rule{\textwidth}{2pt}}
   \vskip16pt
   \textcolor{GJBlue}{\large\bfseries\abstractname\space}
}{%   
   \vskip8pt
   \textcolor{GJMediumGrey}{\rule{\textwidth}{2pt}}
   \vskip16pt
}

\usepackage[absolute,overlay]{textpos}

\makeatother 
      \usepackage{lineno}
      \linenumbers
      
\begin{document}

             \author[1]{Esp. Ing. Nicolás Vargas  Alice}

\renewcommand\Authands{ and }

\date{\small \em Received: 1 January 1970 Accepted: 1 January 1970 Published: 1 January 1970}

\maketitle


\begin{abstract}
        


This article presents the design and implementation of a device able to generate printer filament from bottles to use on 3d printers. Also, it explains technical concepts as 3D printing and recycling plastics and describes other parts of the developed device.

\end{abstract}


\keywords{plastic recycling; 3D printing; PET.}

\begin{textblock*}{18cm}(1cm,1cm) % {block width} (coords) 
\textcolor{GJBlue}{\LARGE Global Journals \LaTeX\ JournalKaleidoscope\texttrademark}
\end{textblock*}

\begin{textblock*}{18cm}(1.4cm,1.5cm) % {block width} (coords) 
\textcolor{GJBlue}{\footnotesize \\ Artificial Intelligence formulated this projection for compatibility purposes from the original article published at Global Journals. However, this technology is currently in beta. \emph{Therefore, kindly ignore odd layouts, missed formulae, text, tables, or figures.}}
\end{textblock*}


\begin{textblock*}{10cm}(1.05cm,3cm)
{{\textit{CrossRef DOI of original article:}} \underline{}}
\end{textblock*}\let\tabcellsep& 	 	 		 \par
continuación se enumeran los temas que involucran este diseño y los aspectos que dieron inicio al proyecto. 
\section[{a) Impresion 3D}]{a) Impresion 3D}\par
La impresión 3D es una tecnología de fabricación por adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la superposición de capas sucesivas de material. Esta tecnología encuentra uso en campos tales como joyería, calzado, diseño industrial, arquitectura, ingeniería y construcción, industria aeroespacial, industrias médicas, educación, sistemas de información geográfica, ingeniería civil entre otros.\par
En la actualidad existen tres formas masivamente utilizadas para imprimir en 3D: modelado por deposición fundida (FDM) (Fig.  {\ref 1}), estereolitografía (SLA) y procesamiento digital de luz (DLP) \hyperref[b0]{[1]}. Aunque todos los tipos utilizan el proceso aditivo, existen diferencias en la forma de construir el objeto. 
\section[{b) Reciclaje de plástico}]{b) Reciclaje de plástico}\par
El tereftalato de polietileno, generalmente conocido como PET, es un polímero plástico que proviene de un proceso de polimerización de ácido tereftálico y monoetilenglicol. Su principal uso es la fabricación de botellas y envases y una característica Author: Laboratorio de Sistemas Embebidos, Facultad de Ingeniería -UBA. Buenos Aires, Argentina. e-mail: nicolas.vargas@bue.edu.ar importante de mencionar es que no es un material biodegradable \hyperref[b1]{[2]}.\par
De acuerdo con el último reporte de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) \hyperref[b2]{[3]}, el mundo produce el doble de residuos plásticos que hace dos décadas \hyperref[b3]{[4]}.\par
Fig.  {\ref 1}: Proceso de construcción 3D por deposición fundida La producción mundial de plástico a partir su reciclado se ha cuadruplicado, pasando de 6,8 millones de toneladas (Mtn) en el año 2000 a 29,1 Mtn en el año 2019, pero aún representa sólo el 6\% del volumen de la producción total de plástico \hyperref[b4]{[5]}. 
\section[{II. Motivación y Objetivos}]{II. Motivación y Objetivos}\par
En reuniones con directores y docentes de distintas instituciones educativas de nivel primario y secundario de todo el país, se expresaron las ventajas que trae el desarrollo 3D en la educación. Sin embargo, varios integrantes manifiestan la falta de material de fabricación para utilizar las impresoras 3D ya instaladas.\par
Al mismo tiempo que se plantea esta problemática, en las escuelas existen campañas de concientización sobre la ecología y el cuidado del medio ambiente. Mediante un desarrollo innovador, se encontró una forma de generar la materia prima faltante que permita el uso de estos equipos, la cual al mismo Year 2023 Palabras clave: reciclaje de plásticos; impresión 3D; PET.\par
Diseño de Sistema Embebido Para Máquina de Reciclaje de PET tiempo revaloriza la recolección de botellas plasticas y el reciclaje.\par
A partir de los indicadores sobre la cantidad de botellas plásticas desechadas en el pais \hyperref[b5]{[6]} y las problematicas en las instituciones educativas que se comentaron anteriormente, el objetivo principal propuesto fue el desarrollo del sistema de control de una máquina recicladora de botellas plásticas tipo PET. Este sistema debe ser capaz de controlar la transformación del plástico reciclado en filamento para uso en impresoras 3D del tipo FDM. Como objetivo complementario se buscó trabajar con elementos tanto electrónicos como mecánicos que pudieran hallarse sin dificulad en el mercado local. Al mismo tiempo el desarrollo de un sistema fácil de implementar permitiría que el dispositivo pueda ser replicado por personas sin amplios conocimientos técnicos. 
\section[{III. Diseño e Implementación}]{III. Diseño e Implementación}\par
A continuación se enumeran los elementos que componen esta implementación y los criterios de diseño utilizados. 
\section[{a) Kit de desarrollo STM32F1C8T6}]{a) Kit de desarrollo STM32F1C8T6}\par
La placa de control principal del equipo fue el kit de desarrollo STM32F103 (Fig. \hyperref[fig_0]{2}). La selección de este kit se debe a su buena relación precio/calidad, la posibilidad de adquirirlo en el mercado local y sus adecuadas características técnicas. Esta elección se complementa con la intención del desarrollador del proyecto en interiorizarse en su uso. Entre sus especificaciones se encuentra: un procesador ARM 32-bit Cortex-M3, 64 Kbytes de memoria Flash, 20 Kbytes de SRAM, interrupciones en todos los puertos, 2 conversores A/D de 12-bit, entre otras. La placa es la encargada de comunicar los distintos módulos del proyecto (Fig.  {\ref 3}). 
\section[{b) Interfaz de usuario}]{b) Interfaz de usuario}\par
Este modulo le permite al usuario ejecutar las siguientes acciones:\par
? Visualizar datos de funcionamiento.\par
? Activar y desactivar módulos.\par
? Configurar parámetros de cada módulo.\par
? Navegar por el menú de configuración.\par
Para la visualización de los parámetros del equipo se optó por una pantalla LCD2004 (Fig.  {\ref 4}), un expansor de puertos PCF8574 (Fig.  {\ref 5}) y un encoder rotativo de 20 posiciones KY-040 (Fig.  {\ref 6}).\par
El encoder rotativo se usa para navegar por las distintas pantallas del programa que se muestran en el display LCD. El evento de presión del encoder se utiliza para ejecutar la acción seleccionada o acceder al submenú correspondiente, mientras que el evento de rotación cambia la posición del cursor en la pantalla actual. Esta etapa se encarga de transformar la franja de plástico PET en filamento a partir del calentamiento del material y del cambio de su forma. Para lograr esto, se implementó un mecanismo similar al que se encuentra en el extrusor de una impresora 3D, el cual consiste en atravesar filamento plástico por un material caliente a una temperatura que lo derrita o lo ablande. La etapa está compuesta por:\par
? Una resistencia calentadora de 12 V / 40 W (Fig.  {\ref 7}).\par
? Un termistor NTC 100 k b3950 (Fig.  {\ref 8}).\par
? Un módulo MOSFET IRFZ44N. El control de la temperatura de trabajo se realiza desde la placa de desarrollo mediante el sensado de temperatura con el termistor y la activación de la resistencia calentadora a través del módulo MOSFET. 
\section[{d) Etapa colectora de filamento}]{d) Etapa colectora de filamento}\par
La colecta de filamento es la forma de acumular el producto resultante del proyecto para que quede en condiciones de utilizarlo directamente en una impresora 3D. En esta etapa se utilizaron los siguientes elementos:\par
? Un motor paso a paso SC42STH47-1504-01AF (Fig. \hyperref[fig_3]{9}). ? Un driver A4988 (Fig.  {\ref 10}).\par
? Piezas mecánicas varias (soportes, poleas, etc.).\par
El driver es el elemento intermediario entre el motor y la placa de control con el que se maneja:\par
? Velocidad de giro.\par
? Reset.\par
? Dirección de rotación.\par
Si se modifica la señal que llega al pin de velocidad del driver, se modifica la velocidad de giro del motor. Además de las características mencionadas, el driver maneja la alimentación eléctrica del motor. ? Mantener la temperatura de extrusión en el valor configurado. ? Mantener el movimiento contínuo del colector de filamento en caso de estar activado.\par
? Sensar la temperatura de trabajo cada 1 segundo.\par
? Monitorear si el usuario interactuó con la interfaz para cambiar algún parámetro. 
\section[{f) Control de temperatura de trabajo}]{f) Control de temperatura de trabajo}\par
El usuario debe configurar la temperatura de trabajo para el bloque extrusor de filamento, que moldea la franja de PET que recibe. A nivel firmware, para elevar la temperatura se debe activar el puerto GPIO asociado al calentador, mientras que en caso de enfriar el bloque se lo desactiva. 
\section[{g) Control de velocidad de motor}]{g) Control de velocidad de motor}\par
El control de velocidad de giro del motor incluido en el colector de filamento se realiza a partir de un timer del microcontrolador, el cual activa una interrupción por desborde. Al ocurrir este evento, dentro de la función callback se ejecutan las siguientes acciones:\par
? Se verifica si el usuario modificó la velocidad de giro del motor. ? Se cambia de estado el GPIO asociado al pin velocidad.\par
El usuario puede seleccionar tres valores distintos de velocidad de recolección: 100 mm/min, 200 mm/min o 300 mm/min. 
\section[{h) Diseño del montaje mecánico}]{h) Diseño del montaje mecánico}\par
El montaje del equipo se realizó sobre un gabinete de madera de 480 mm x 200 mm x 200 mm (Fig.  {\ref 11}), el cual fue acondicionado en su interior para alojar las partes electrónicas y fuentes de alimentación. En el exterior, se instalaron las partes asociadas a la interfaz de usuario, al extrusor de filamento, al sensor de filamento y al colector de filamento (Fig. \hyperref[fig_0]{12}). 
\section[{IV. Resultados}]{IV. Resultados}\par
Luego del ensamble del equipo, se desarrollaron una serie de pruebas funcionales que incluían la verificación del correcto funcionamiento de las distintas partes del equipo, el analisis del filamento desarrollado y la comparación de este resultado con el rendimiento de otros filamentos plasticos comunmente utilizados en el área de la impresión 3D \hyperref[b10]{[11]}.\par
Se obtuvieron resultados satisfactorios al ejecutar las pruebas de funcionamiento sobre la navegación sobre el menú del equipo, sobre la estabilidad de la temperatura de trabajo una vez alcanzada y sobre la velocidad de filamento por parte de la etapa colectora.\par
El proceso de transformación del plástico PET permitió cuantificar el filamento producido según el volumen de las botellas comúnmente usadas como envases de bebidas en el mercado local. Para el conteo del filamento generado por botella, se procesaron: cinco botellas de 500 ml, cinco botellas de 1,5 l, cinco botellas de 2 l y cinco botellas 2,25 l. Debido a esto, la función main( ) se divide en:\par
El cálculo de la temperatura medida se realiza con una look-up table que relaciona la medición del ADC con el valor de temperatura actual. Es interesante destacar que este método es el mismo que utilizan las impresoras 3D \hyperref[b6]{[7]}. Para la generación de la tabla se utiliza un script \hyperref[b7]{[8]} obtenido del proyecto RepRap \hyperref[b8]{[9]} basado en el lenguaje Python \hyperref[b9]{[10]}, donde se cargan los datos relacionados al modelo de termistor, al valor de la resistencia que forma el divisor resistivo, la cantidad de valores que se desee incorporar en la tabla y la tensión máxima tolerada por el conversor ADC.\par
Luego del cálculo de temperatura se verifica el valor obtenido contra la temperatura configurada y se hace la corrección de ser necesaria. El control que se realiza es de tipo ON/OFF ya que pruebas con un control PID arrojaron resultados muy inestables. ? 4 m de filamento a partir de una botella de 500 ml ? 9 m de filamento a partir de una botella de 1,5 l ? 10 m de filamento a partir de una botella de 2 l ? 12 m de filamento a partir de una botella de 2,25 l Todos los filamentos resultados presentan un diámetro de 1,75 mm. A partir de los resultados obtenidos y teniendo presente que en promedio las bobinas comerciales presentan 320 m de filamento plástico, se requieren las siguientes cantidades de botellas para lograr esa longitud:\par
? 80 botellas de 500 ml ? 36 botellas de 1,5 l ? 32 botellas de 2 l ? 27 botellas de 2,25 l Además se realizaron pruebas de impresión 3D, las cuales permitieron analizar y comparar piezas mecánicas producidas con el filamento producido y filamentos comerciales \hyperref[b11]{[12]}. Las piezas resultantes (Fig.  {\ref 13} y Fig.  {\ref 14}) tienen dimensiones de entre 1,5 cm y 2 cm. La impresora 3D utilizada fue Replikat M5 Extendida, configurada con los siguientes parámetros:\par
? Altura de capa: 0,4 mm ? Diámetro de boquilla: 0,4 mm Los resultados muestran considerables diferencias respecto a la terminación de las piezas impresas en ABS y PLA respecto a la pieza impresa en PET. Si bien la geometría de las piezas impresas no requiere un nivel de detalles exigente, en la práctica puede considerarse que el PET es un material noble para trabajar con piezas donde se requiera un elevado nivel de resistencia mecánica por sobre un gran nivel de detalles en la terminación de la pieza \hyperref[b12]{[13]}.\par
Otro aspecto no menor para hacer referencia es la continuidad del filamento producido a partir del filamento de dos botellas plásticas distintas. En la práctica, no se logró la continuidad de dos franjas PET previo al proceso de termoformación, al cruzar la franja de PET por el pico caliente. Esto ocurrió debido a que en las zonas donde se produce la unión de ambas franjas de PET, la termoformación se volvía más compleja al encontrarse más material a procesar. Esto generó que no puedan realizarse pruebas sobre impresiones de dimensionar más grandes que las descriptas anteriormente. 
\section[{V. Conclusiones}]{V. Conclusiones}\par
El presente trabajo surgió de la necesidad de generar un mecanismo para articular el reciclaje de plásticos y la innovación tecnológica del diseño 3D en las instituciones educativas. Se logró diseñar e implementar un prototipo de un equipo que transforma el plástico PET de botellas descartables en filamento para uso en impresoras 3D.\par
En cuanto al cumplimiento de los objetivos, el prototipo permite efectivamente procesar el plástico de botellas PET para transformarlo en filamento apto para uso en impresoras 3D. Además, la interfaz de usuario permite el control de los distintos módulos del proyecto de forma fácil y clara. En cuanto a los objetivos no alcanzados, no se logró el almacenamiento de los metros de filamento generados. Al consultar, el cliente manifestó que esa característica no era de real importancia en el resultado final, con lo cual, fue descartado con su debido aval. 
\section[{VI. Trabajo Futuro}]{VI. Trabajo Futuro}\par
Con el objetivo de producir más filamento reduciendo los tiempos requeridos, se pueden identificar las siguientes oportunidades de mejora y ampliación:\par
? Agregar una segunda etapa extrusora y de recolección de filamento. ? Ampliar la interfaz de usuario para el manejo de los agregados comentados en el ítem anterior. ? Desarrollar un módulo de soldadura para unir dos filamentos creados y lograr una extensión mayor de la lograda en la actualidad. ? Desarrollar un control de temperatura mediante control PID con un sistema de autotune de parámetros, como ejecutan en la actualidad las impresoras 3D. 
\section[{VII. Agradecimientos}]{VII. Agradecimientos}\par
Respecto a la comparación con otros materiales no reciclados comúnmente utilizados en el área como PLA (polylactic acid) y ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), se realizó la impresión de un cubo de 10 mm x 10 mm x 10 mm con ambos materiales y con filamento producido desde botellas PET (Fig.  {\ref 15}). La prueba se realizó sobre una impresora 3D Trimaker Nebula. Para el momento de la impresión con PET, se configuró el equipo con los siguientes parámetros:\par
El autor agradece a la dirección del Centro de Formación Profesional N o 8 -SMATA por la confianza en la idea y los aportes económicos que permitieron el desarrollo, al director del proyecto, el Ing. Nicolás Latorre, por su buena predisposición y calidad profesional y a mi familia por la contención y apoyo incondicional en estos desafíos. \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{2}\includegraphics[]{image-2.png}
\caption{\label{fig_0}Fig. 2 :}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{3202356}\includegraphics[]{image-3.png}
\caption{\label{fig_1}Fig. 3 : 2023 Fig. 5 :Fig. 6 :}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{78}\includegraphics[]{image-4.png}
\caption{\label{fig_2}Fig. 7 :Fig. 8 :}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{9}\includegraphics[]{image-5.png}
\caption{\label{fig_3}Fig. 9 :}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{1112}\includegraphics[]{image-6.png}
\caption{\label{fig_4}Fig. 11 :Fig. 12 :}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{131516}\includegraphics[]{image-7.png}
\caption{\label{fig_5}?Fig. 13 :FFig. 15 :Fig. 16 :}\end{figure}
 \begin{figure}[htbp]
\noindent\textbf{}\includegraphics[]{image-8.png}
\caption{\label{fig_6}}\end{figure}
 		 		\backmatter  			  				\begin{bibitemlist}{1}
\bibitem[Mutiva ()]{b11}\label{b11} 	 		\textit{A study on suitability of recycled polyethylene terephthalate for 3D printing filament},  		 			B L Mutiva 		.  		 \url{https://www.semanticscholar.org/paper/A-Study-On-Suitability-Of}  		2018. p. 4.  	 	 (fd86b4dcb7cc3023d85c31 d19ad) 
\bibitem[Ensinck ()]{b5}\label{b5} 	 		\textit{Basural PET: en la Argentina se tiran 12 millones de botellas de plástico por día},  		 			M G Ensinck 		.  		 \url{https://www.cronista.com/informaciongral/Basural-PET-en-la-Argentina-se-tiran-12-millones-de-botellas-de-plastico-por-dia-20170201-0026.html}  		2017. p. 2.  	 
\bibitem[Ecoplas ()]{b3}\label{b3} 	 		\textit{Contenido de plástico reciclado en productos},  		 			Ecoplas 		.  		 \url{https://ecoplas.org.ar/conocimiento-abierto/}  		10 2022.  	 
\bibitem[Code]{b7}\label{b7} 	 		\textit{Creates a C code lookup table for doing ADC to temperature conversion on a microcontroller},  		 			T R P Code 		.  		 \url{https://github.com/reprap/firmware/blob/master/createTemperatureLookup.py}  		10 p. 2022.  	 
\bibitem[Oussai ()]{b10}\label{b10} 	 		\textit{Development of 3D printing raw materials from plastic waste. A case study on recycled polyethylene terephthalate},  		 			A Oussai 		.  		 \url{https://www.mdpi.com/2076-3417/11/16/7338}  		10 2021.  	 
\bibitem[Estació]{b1}\label{b1} 	 		 			S Estació 		.  		 \url{https://serveiestacio.com/blog/que-es-el-pet/}  		\textit{Qué es el PET? características, usos y aplicaciones},  		p. .  	 
\bibitem[Oecd]{b2}\label{b2} 	 		\textit{Global plastic waste set to almost triple by 2060, says OECD},  		 			Oecd 		.  		 \url{https://www.oecd.org/environment/global-plastic-waste-setto-almost-triple-by-2060.htm}  		06 p. 2022.  	 
\bibitem[
			R
		]{b12}\label{b12} 	 		\textit{How strong is PET bottle filament},  		 			R 		.  		 \url{https://www.cnckitchen.com/blog/how-strong-is-pet-bottle-filament}  		01 p. 2022.  	 
\bibitem[Bremer]{b4}\label{b4} 	 		\textit{La contaminación por plástico crece sin cesar, en tanto que la gestión de residuos y el reciclaje se quedan cortos, dice la OCDE},  		 			C Bremer 		.  		 \url{https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/perspectivas-globales-del-plastico.htm}  		p. .  	 
\bibitem[Foundation ()]{b9}\label{b9} 	 		\textit{Python},  		 			P S Foundation 		.  		 \url{https://www.python.org/}  		10 2022.  	 
\bibitem[Reprap ()]{b6}\label{b6} 	 		\textit{Thermistor},  		 			Reprap 		.  		 \url{https://reprap.org/wiki/Thermistor}  		2019. p. 6.  	 
\bibitem[
			B
		]{b0}\label{b0} 	 		\textit{Tipos de impresoras 3D y técnicas de impresión: una rápida visión en conjunto},  		 			B 		.  		 \url{https://www.bcn3d.com/es/tipos-de-impresoras-3d-y-tecnicas-de-impresion-una-rapida-vision-en-conjunto/}  		p. .  	 
\bibitem[Reprap ()]{b8}\label{b8} 	 		\textit{Welcome to RepRap.org},  		 			Reprap 		.  		 \url{https://reprap.org/wiki/RepRap}  		10 2022.  	 
\end{bibitemlist}
 			 		 	 
\end{document}
